丽水学院工学院仪器设备采购项目市场调研公告

我校拟购置中小型电机性能与故障测试系统和电子与电气专业实验教学平台等一批仪器设备，欢迎有意向且符合资质要求的公司前来参加，具体如下：
一、项目名称：丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目（一期）-中小型电机性能与故障测试系统和电子与电气专业实验教学平台
二、数量：3（套）
三、预算：795万元
四、采购需求：详见清单附件
五、意向公司资质及洽谈资料内容（加盖公章的电子版）
五、意向公司资质及洽谈资料内容（加盖公章的电子版）。
1.报价清单（注明：品牌、规格型号、单位、数量、金额、使用年限、维保年限。需含税、人工、运费、安装等所有费用）。
2.参与单位的营业执照复印件。
3.法人委托书。
[bookmark: _GoBack]4.参与单位认为需要提供的其他材料（如彩页、浙江省成功案例）。
说明：以上资料整合成1份PDF文件（所提供资料为加盖公章的电子版）
参与单位请于2026年7月19日下午16：00之前将市场调研文件发邮件至ztbzx@lsu.edu.cn，在邮件中需注明参与项目名称、参与调研公司名称、联系人、联系电话。
六、时间、地址
1.洽谈时间：2026年7月20日（周一）下午2：30
2.洽谈地点：丽水学院教5-223
3.联系地址：浙江省丽水市莲都区学院路1号丽水学院
4.联系人：业务咨询  凌老师，电话13735918189    采购咨询  麻老师，电话13587151217

丽水学院招投标中心
2026年7月18日

清单附件
	序号
	设备名称
	主要性能（配置）要求
	预算金额
（万元）

	1
	中小型电机性能与故障测试系统
	系统需具备高速采样（＞100 kHz）能力以捕捉PWM噪声与瞬时峰值，采用双闭环PID转速控制及双闭环DTC直接转矩控制加PID技术，控制精度均≤0.1%，采集精度≤0.1%。数据终端处理器需≥16核/24线程，内存≥32 GB DDR4 ECC，系统存储≥512 GB PCIe 4.0 SSD；动态信号分析仪需≥24位ADC，最高采样率≥204.8 kHz/通道。功率分析仪的电压/电流/功率精度均≤0.05%，带宽DC～5 MHz，谐波测量可达500次；电流传感器精度/线性度≤0.05%，取样电阻精度万分之一；示波器带宽≥200 MHz，采样率≥2.5 GS/s，存储深度≥500 Mpts，内置30 MHz信号发生器；无纸记录仪精度最高±0.5%FS；电机性能测试软件需实时采集扭矩、转速、功率等参数并动态绘制曲线。测功电机额定功率≥75 kW，额定扭矩≥204 N·m，额定转速≥3500 rpm、最高≥12000 rpm；扭矩传感器量程≥200 N·m、精度≤±0.05%FS；电池模拟器电压24～800 V，额定功率≥60 kW、峰值≥90 kW；水冷机冷却功率≥3000 W，温控5～35 ℃；激光对中仪支持任意三点法及多点采集，具备连续扫描与热膨胀补偿功能；故障模拟电路可模拟匝间短路（至少4处）、相间短路（至少3处）、缺相及失磁故障，并支持可控机械故障注入。系统整体须满足中小型电机正常、匝间短路、相间短路、失磁等工况下的参数测定需求，配套测试平台、防护装置及完整出厂文件，确保系统可靠运行。
	198

	2
	电子与电气专业实验教学平台（二）
	包含：3套数智化智能通信技术虚拟仿真与在线实境系统、1套图像处理与机器视觉创新实验系统、1套智创信息（信号）处理综合实验开发平台。
其中，数智化智能通信技术虚拟仿真与在线实境系统包括：通信技术虚拟仿真与在线实境实验软件子平台；人工智能通信技术实验开发平台；软件无线电创新平台；HarmonyOS鸿蒙操作系统信创实验开发平台；网络管理硬件子单元与通信原理虚拟仿真软件子单元等。
图像处理与机器视觉创新实验系统包括：由10套图像处理与机器视觉创新实验开发平台组成。
智创信息（信号）处理综合实验开发平台包括：信创边缘人工智能实验开发平台由20套信创边缘人工智能实验开发平台子单元。
以上开出实验必须符合电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化专业要求。
	358

	3
	电子与电气专业实验教学平台（三）
	包含：谐波闪烁电源EMC符合性测试系统、瞬态抗扰度测试系统。
其中，谐波闪烁电源EMC符合性测试系统包括：谐波和闪烁分析仪、电压波动和闪烁及测试软件等。参数：①系统测试满足最新国家标准GB17625.1、GB/T17625.2、GB/T-17625.8、GB/T 17625.7测试标准要求；②系统可提供GB/T 17626.13、GB/T 17626.14、GB/T 17626.17、‌GB/T 17626.27‌(预测试)、‌GB/T 17626.28、‌GB/T 17626.29(预测试)等标准测试；③系统电源总容量不小于60kVA，可选择单相、三相或者直流输出；输出频率范围满足DC、15Hz-400Hz；直流输出电压范围满足：±500V，输出纹波<0.35Vrms@(DC-300kHz)。④三相输出，每相最大电流90Arms，峰值电流不小于200Apk；⑤系统电源电压输出准确度≤1%设定值＋0.2V；电压输出总谐波失真不大于0.3%@50Hz；
瞬态抗扰度测试系统包括：静电放电抗扰度测试（符合标准：GB/T17626.2）、脉冲群抗扰度测试（符合标准：GB/T17626.4）、浪涌抗扰度测试（符合标准：GB/T17626.5）、电压跌落抗扰度测试（符合标准：GB/T17626.34）等相应设备。
	239
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