丽水学院中医药与健康产业学院仪器设备采购项目
市场调研公告


我校拟购置高分辨气相色谱质谱仪等一批仪器设备，欢迎有意向且符合资质要求的公司前来参加，具体如下：
一、项目名称：丽水学院中医药与健康产业学院仪器设备（详见清单）
二、数量：15台（套）
三、预算：1090万元
四、采购需求
	序号
	设备名称
	主要性能（配置）要求
	预算金额
（万元）

	1
	高分辨气相色谱质谱仪
	1.气相色谱系统；1套。
分流/不分流毛细管进样口，含EPC；2套。
3.柱中同步反吹，包括碰撞池；1套。
4.用于微板流路气路切换的控制模块；1套。
5.高分辨质谱系统；1套。
6.超惰性材料的EI源与化学源(CI)；各1套。
7多功能自动进样器（液体，顶空，固相微萃取）；1套。
8.安装工具包套装；1套。
9.色谱柱（非极性，弱极性，中性，强极性的固定相）；4套。
10.指示型气体净化器；1套。
11.大容量整合式捕集阱；1套。
1进样口衬管不粘连.O.形圈；20个。
13.不粘连高级绿色进样口隔垫，11.mm；200个。
14.螺口盖样品瓶套装，含书写签；500套。
15.用于质谱接口的柱螺母；2套。
16.质谱端石墨隔垫，20个。
17.进样口端石墨隔垫，20个。
18.进样口端通用柱螺母；2套。
19.离子源灯丝；2套。
20.NIST谱库；1套。
21.机械泵油；1夸脱；5瓶。
22配套日常维护清洁套装；1套。
23.配套大流量氮气发生器；1套。
24.配套UPS电源，至少延时1小时，1套。
25.配套天然产物高分辨谱库，环境污染物高分辨谱库，新污染物高分辨谱库，PFAS高分辨谱库，代谢组学高分辨谱库，食品风味分析高分辨谱库，农药高分辨谱库；各一套。
26.固相萃取进样针（不同固定相，根据用户要求），4套。
27.配套数据输出打印设备,一台。
28.除湿机，一台。
29.冷藏柜≥600L.(2-8℃），一台。
30冰箱≥250L，一台。
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	2
	多功能酶标仪
	1. 多功能酶标仪主机1台；
2. 光吸收模块1套
3. 荧光模块1套
4. 化学发光1套
5. 化学发光扫描1套
6. 温度控制模块1套
7. 湿度控制模块1套
8. 自动开盖机械臂1套
9. 气体控制模块1套
10. 细胞计数模块1套
11. 荧光偏振模块1套
12. 配套除湿机1台
13. 工作站1套
14. 冰箱1台（≥600L，含-20℃和2-8℃模块）
15.  酶标板1箱
	64

	3
	多功能实时无标记细胞分析仪
	多功能实时无标记细胞分析仪主机；1台。
微金电极阻抗检测系统（实时连续无标记检测）；1套。
细胞阻抗检测传感器系统（≥1000个金电极/孔）；1套。
细胞迁移与浸润检测模块；1套。
细胞增殖与细胞毒性检测模块；1套。
肿瘤免疫功能检测模块；1套。
受体介导信号通路分析模块；1套。
基因调控功能检测模块；1套。
病毒CPE及中和抗体效价评估模块；1套。
细胞粘附与伸展检测模块；1套。
细胞共培养（Co-culture）检测模块；1套。
GPCR药物筛选分析模块；1套。
1. 实时动态细胞功能分析软件（支持IC50、Max CI、Cell Index Doubling Time、Slope等参数分析）；1套。
2. 细胞迁移检测专用CIM微孔板检测系统；1套。
3. Insert共培养检测系统；1套。
4. 操作软件及平台；1套。
5. 数据分析软件及平台；1套。
6. 操作控制工作站（CPU≥i5，内存≥8GB，固态硬盘≥500GB）；1套。
7. 数据分析工作站（I7-14700K处理器、16GB内存、512GB固态硬盘、2TB机械硬盘、RTX显卡、1000W电源、24寸显示器）；1套。
8. 细胞计数仪；1套。
9. 六孔位一次性细胞计数板；2盒（50片/盒）。
10. 六孔位可重复使用细胞计数板；1片。
11. 环境控制培养系统；1套。
12. 二氧化碳培养箱（有效容积≥166L，具备红外CO₂传感器及高温灭菌功能）；1台。
13. 塑料底微孔板；12盒（6块/盒）。
14. CIM微孔板；6盒（6块/盒）。
	80

	4
	快速制备色谱仪
	1、快速纯化色谱主机1台
   可调冲程柱塞泵*2
   紫外检测器*1
[bookmark: _GoBack]   收集机械臂*1
收集试管架16x 150mm *3
15寸触摸屏*1
中英文操作系统*1
2、操作及维护手册，1份
3、一次性预装柱10g*1盒/50根
  一次性预装柱45g*1盒/20根
   预装柱 80g. 100g, 120g, 220g, 330g, 制备玻璃柱（49*460mm）各1个。
4、蠕动泵及泵头*1套
	25

	5
	喷雾干燥机
	1.喷雾干燥仪主机1台。
2.有通针清洗功能喷枪1套。
3. 高效旋风分离器1套。
4.配套喷嘴帽2个（1.5mm和2mm）。
5.出口过滤器套装1套。
6.溶剂回收装置1套。
7.配套空压机1台。
	80

	6
	气相色谱仪（带FID）
	1.气相色谱仪主机，1台。
分流/不分流进样口，1套。
3.FID检测器，1套。
4.液体进样器，1套。
5.色谱工作站软件，1套。
6.安装工具包，1套。
7.超高惰性分流和不分流进样衬管，5根。
8.O型圈，10个。
9.石墨压环，0.32mm，10个。
10.柱螺母，2个。
11.水/氧捕集阱，1套。
12ml样品瓶套装，100套。
13. 进样隔垫,不黏连长寿命，50个。
14. 毛细管色谱柱，2套。
15.配套品牌电脑工作站，1套。
[bookmark: OLE_LINK4]16.配套氢气及空气发生器.1套。
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	7
	气相色谱仪（带FID和ECD）
	1.气相色谱仪主机，1台。
2.分流/不分流进样口，1套。
3.FID检测器，1套。
4.ECD检测器，1套。
5.液体进样器，1套。
6.色谱工作站软件，1套。
7.安装工具包，1套。
8.超高惰性分流和不分流进样衬管，5根。
9.O型圈，10个。
10.石墨压环，0.32mm，10个。
11.柱螺母，2个。
12.水/氧捕集阱，1套。
13.2ml样品瓶套装，100套。
14.进样隔垫,不黏连长寿命，50个。
15.毛细管色谱柱，3套。
16.配套电脑工作站，1套。
17.配套氢气及空气发生器.1套。
18.除湿机，一台。
19.冷藏柜≥600L.(2-8℃），一台。
20冰箱≥250L，一台。
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	8
	荧光定量PCR仪
	1. 荧光定量PCR主机（96孔模块，≥6检测通道，支持≥5重荧光检测，配备FRET专用检测通道）；1台。
2. 动态温度梯度PCR功能模块（≥8个温度梯度）；1套。
3. 独立多通道LED激发光源系统（≥5个独立LED光源及滤光片）；1套。
4. 独立多通道荧光检测系统（≥5个独立检测器及滤光片）；1套。
5. 96孔铝合金加热反应模块；1套。
6. 内置触摸屏控制系统（支持离线操作及实时监测扩增曲线）；1套。
7. WiFi无线连接模块；1套。
8. 云平台远程控制与数据管理系统；1套。
9. 仪器内置数据存储系统（可存储≥1000次运行结果）；1套。
10. 多色状态指示灯系统；1套。
11. 定量PCR控制分析软件；1套。
12. 内参稳定性自动分析模块；1套。
13. 反应体系计算器模块；1套。
14. PCR扩增程序自动生成模块；1套。
15. 引物Tm值计算模块；1套。
16. 软件模拟运行功能模块；1套。
17. 数据分析处理系统（CPU≥I5，内存≥8G，固态硬盘≥500G，WIN10及以上专业版正版）；1套。
18. 配套除湿机；1台
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	9
	超临界萃取仪
	1. 全自动超临界萃取仪主机（10寸液晶触摸屏，PLC程序控制，全自动运行）；1台。
2. 萃取釜（316不锈钢一体成型，有效容积1000mL，最高工作压力40MPa）；1个。
3. 萃取釜独立电加热温控系统；1套。
4. 粉末样品专用样品池料筒；1个。
5. 分离釜（316不锈钢一体成型，容积200mL，最高工作压力20MPa）；1个。
6. 分离釜电加热系统；1套。
7. 分离釜高耐压透明观察视窗；1套。
8. 二氧化碳高压输送泵（流速0–100mL/min，最高工作压力40MPa）；1个。
9. 高压输液泵（夹带剂泵，流速0–10mL/min，最高工作压力40MPa）；1个。
10. CO₂前置冷凝系统；1套。
11. 全自动截止阀气路控制系统；1套。
12. 全自动背压阀控制系统；1套。
13. 自动泄压安全保护系统；1套。
14. 316L不锈钢高压管路系统（耐压40MPa）；1套。
15. 柔性高压液态CO₂管线（1.5m）；1条。
16. 电加热温度控制系统（室温～100℃）；1套。
17. CO₂循环利用系统；1套。
18. CO₂净化系统；1套。
19. 数字压力显示系统；1套。
20. 外置过滤器（过滤精度0.5μm）；1个。
21. 备用样品室专用密封环；10个。
22. 防静电排空管（5m）；1条。
23. 安装工具；1套。
24. 用户说明书及使用指南；1份。
25. 仪器控制与数据处理工作站（≥5核CPU、8GB内存、512GB硬盘，含正版操作系统及配套软件）；1套。
	40

	10
	倒置荧光显微镜
	1. 研究级倒置荧光显微镜主机（无限远光学系统，U型光路，支持明场、相差及荧光观察）；1台。
2. 粗微调同轴调焦系统；1套。
3. 长寿命LED透射照明系统；1套。
4. 人机工程学双目观察筒；1套。
5. 10×大视野目镜（FOV≥22）；2只。
6. 机械载物台；1个。
7. 侧端成像输出系统（支持同时连接≥2个相机）；1套。
8. 1.5×变倍装置；1套。
9. 多工位荧光滤色块转盘；1套。
10. LED荧光光源（寿命≥20000小时，光强连续可调）；1个。
11. DAPI荧光滤光片组；1组。
12. FITC荧光滤光片组；1组。
13. TRITC荧光滤光片组；1组。
14. Cy5荧光滤光片组；1组。
15. 4×荧光相差物镜；1个。
16. 10×荧光相差物镜；1个。
17. 20×荧光相差物镜；1个。
18. 40×荧光相差物镜；1个。
19. 100×荧光相差物镜；1个。
20. 大靶面高灵敏sCMOS科研级相机；1个。
21. 图像采集分析软件工作站；1套。
22. 图像采集与分析软件（具备拍照、图像处理、多色图像叠加、自动形态学分析及光密度测定功能）；1套。
23. 2–8℃医用冰箱（容积≥1000L）；1台。
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	11
	发酵罐
	1. 15L不锈钢发酵罐主机（SUS316L罐体，SUS304夹套，工作容积20%～75%）；1套。
2. 发酵罐控制机柜；1套。
3. 在线蒸汽灭菌系统；1套。
4. 大视角液位观察视镜及无死角放料系统；1套。
5. 无菌进气系统（含气体流量调节装置、0.01μm无菌过滤器及环形布气器）；1套。
6. 顶置式机械搅拌系统（含伺服电机、搅拌轴、发酵搅拌桨及消泡桨）；1套。
7. 智能PID温度控制系统（含高精度温度传感器）；1套。
8. 泡沫自动检测及消泡控制系统；1套。
9. 四路蠕动泵自动补料系统；1套。
10. 在线pH智能控制系统（含高温灭菌pH电极及自动酸碱滴定装置）；1套。
11. 在线DO智能控制系统（含极谱式溶氧电极）；1套。
12. 工业级智能控制系统（11.6英寸触摸屏）；1套。
13. 发酵过程数据采集、记录及高级分析软件；1套。
14. 蒸汽发生器（15kW，蒸发量21kg/h）；1套。
15. 空气压缩机及储气罐；1套。
16. 冷水机（1匹制冷量）；1套。
17. 不间断电源（UPS）；1套。
18. 仪器控制与数据处理工作站（≥5核CPU、8GB内存、512GB硬盘）；1套。
19. 2–8℃医用冷藏箱（≥1000L，箱体内带插座）；1台。
20. 桌面式摇床（可置于冷藏箱内）；1台
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	12
	高速冷冻离心机
	1. 高速冷冻离心机主机（最高转速≥25000 r/min，最大相对离心力≥64983×g）；1台。
2. TFT彩色触摸屏智能控制系统（支持程序编辑、运行记录查询、分级权限管理及样品追溯功能）；1套。
3. 多级阶梯离心控制系统（支持≥100组程序存储及多段运行设置）；1套。
4. 智能升降速控制系统（10档升速、11档降速及自定义设置）；1套。
5. 制冷系统（无氟压缩机制冷，温控范围-20～+40℃）；1套。
6. 安全保护系统（转子识别、电子门锁、不平衡、超速、超温及门盖防夹保护）；1套。
7. 生物安全密封系统（食用级硅橡胶密封圈）；1套。
8. 自动开关门系统；1套。
9. 1.5 mL×24角转子（最高转速≥25000 r/min）；1个。
10. 10 mL×16角转子（最高转速≥23000 r/min）；1个。
11. 50 mL×8角转子（最高转速≥18000 r/min）；1个。
12. 生物安全型气密性转子接口系统；1套。
13. 数据存储与运行记录管理系统；1套。
14. 超低温储存装置（储存温度-40℃～-86℃，容积≥390L）；1台
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	13
	多光谱激光成像仪
	1、主机一台，内含488nm、532nm、635nm、685nm和785nm激光光源，滤光片架及Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30, IRshort 720BP20, IRlong 825BP30滤光片各一个
2、控制分析操作软件 1套
3双开门 600L 冰箱1台
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	14
	拉曼光谱分析仪
	1. 532nm 单模激光器1套；
2. 785nm单模激光器1套；
3. 显微模块1套；
4. 光谱仪模块1套；
5. 高性能主机1套（配两台≥24寸显示器）；
6. 软件系统1套；
7. 配套冰箱（有效容积≥600L） 1台；
8. 配套光谱输出打印设备 1套。
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	15
	蛋白液相分析系统
	1、主机一台，内含紫外检测器1个，入口阀、出口阀各1个，示差检测器1个
2、10 × 300 mm Superdex™ 75 Increase层析柱，1根
3、Sephadex G-25 HiPrep层析柱，1根
4、HiTrap Protein G HP, 1 x 5 ml层析柱，1根
5、层析柜 1台
6、台式电脑（内置控制分析软件） 1套
7 高压泵1套

	80



五、意向公司资质及洽谈资料内容（加盖公章的电子版）
1.报价清单（注明：品牌、规格型号、单位、数量、金额、使用年限、维保年限。需含税、人工、运费、安装等所有费用）
设备技术说明材料（如技术参数、配置表、耗材及配件报价清单等）
参与单位的营业执照复印件、经营许可证、产品注册证
4.生产企业的营业执照复印件、经营许可证及授权
5.法人委托书
6.参与单位认为需要提供的其他材料（如彩页、浙江省成功案例）
说明：以上资料整合成1份PDF文件（所提供资料为加盖公章的电子版）
参与单位请于2026年7月2日下午16：00之前将市场调研文件发邮件至ztbzx@lsu.edu.cn，在邮件中需注明参与项目名称、参与调研公司名称、联系人、联系电话。
六、时间、地址
1.洽谈时间：2026年7月3日（周五）下午2：30
2.洽谈地点：丽水学院教5-223
3.联系地址：浙江省丽水市莲都区学院路1号丽水学院
4.联系人：业务咨询  温老师，电话15058699260
         采购咨询  麻老师，电话13587151217

丽水学院招投标中心
2026年6月28日
1

